**多宝镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | | | | **排口类型** | | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | | | | | | | | | | **验收意见** | |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | | | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否**  **需要** | | **是否树立** |
| **1** | 天门市多宝小学南200米桥梁下游5米处雨洪排口 | FG4290060057YH00 | 112.686004976081 | 30.6706883137917 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨污混流，有生活污水排出 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | | 否 | 2022/12/30 | 是 | 多宝镇 | 市住房和城乡建设局 | **已按要求完成整改，达到验收条件** | |
| **2** | 天门市多宝镇黑八沟连沿堤沟雨洪排口 | FG4290060103YH00 | 112.698599315376 | 30.6677699239135 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨污混排，有生活污水排出 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | | 否 | 2023/6/30 | 是 | 多宝镇 | 市住房和城乡建设局 | **已按要求完成整改，达到验收条件** | |
| **3** | 天门市多宝镇集贸市场南沿堤沟雨洪排口 | FG4290060121YH00 | 112.690737980067 | 30.6697796264917 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨污混排，有生活污水排出 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 多宝镇 | 市住房和城乡建设局 | | **已按要求完成整改，达到验收条件** |
| **4** | 天门市多宝镇多宝小学雨洪排口 | FG4290060020YH00 | 112.686021035245 | 30.6706606131851 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾 | | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 多宝镇 | 市住房和城乡建设局 | | **已按要求完成整改，达到验收条件** |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。