**麻洋镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市华兴油脂化工厂东侧5米厂区雨水排口 | FG4290060023GY00 | 113.2644472 | 30.44033143 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 汉江 | 企业已经关停多年，溯源期间无水采样 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾 | 是 | 是 | 2022/12/30 | 是 | 麻洋镇 | 市生态环境局 | 整改完成 |
| **2** | 天门市麻洋镇彭麻泵站其他排口 | FG4290060259QT00 | 113.2602083 | 30.43238071 | 其他排口 | 其他排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的水质标准，并消除黑臭 | 制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 麻洋镇 | 市生态环境局 | 整改完成 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**麻洋镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市胜丰村2组东北侧10米胜丰桥北侧种植业排口 | FG4290060063NY00 | 113.2456093 | 30.449654 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 排口周边有垃圾 | 规范 | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水V 类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 麻洋镇 | 市农业农村局 | 整改完成 |
| **2** | 天门市麻洋小区第四排西侧40米青沙支渠西岸种植业排口 | FG4290060095NY00 | 113.2599253 | 30.4357659 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水V 类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 麻洋镇 | 市农业农村局 | 整改完成 |
| **3** | 天门市麻洋镇彩瓦厂北侧20米路西种植业排口 | FG4290060117NY00 | 113.2601087 | 30.4380432 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水V 类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 麻洋镇 | 市农业农村局 | 整改完成 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**麻洋镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市马跃潭广场东北侧10米河西生活污水排污口 | FG4290060138SH00 | 113.262045 | 30.43726393 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 排查阶段是生活污水排口，现排口已并入管网 | 清理合并 | / | 排污口并入市政管网 | 否 | 否 | 2021/9/17 | 是 | 麻洋镇 | 市住房和城乡建设局 | 整改完成 |
| **2** | 天门市麻洋镇人民政府南侧10米雨洪排口 | FG4290060151YH00 | 113.2614849 | 30.43757413 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 麻洋镇 | 市住房和城乡建设局 | 整改完成 |
| **3** | 天门市马跃谭广场西侧50米彭麻渠东岸雨洪排口 | FG4290060170YH00 | 113.2602963 | 30.437472 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 麻洋镇 | 市住房和城乡建设局 | 整改完成 |
| **4** | 天门市麻洋镇排灌河路西侧靠近麻洋卫生所雨洪排口 | FG4290060256YH00 | 113.2626214 | 30.43538032 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 麻洋镇 | 市住房和城乡建设局 | 整改完成 |
| **5** | 天门市麻洋镇人民政府左边桥下1号生活污水排污口 | FG4290060051SH00 | 113.2625368 | 30.43711215 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 排查阶段是生活污水排口，现排口已并入管网 | 清理合并 | / | 排污口并入市政管网 | 否 | 否 | 2021/9/17 | 是 | 麻洋镇 | 市住房和城乡建设局 | 整改完成 |
| **6** | 天门市麻洋镇人民政府左边桥下2号生活污水排污口 | FG4290060055SH00 | 113.2624859 | 30.43729484 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 排口已并入管网 | 清理合并 | / | 排污口并入市政管网 | 否 | 否 | 2021/9/17 | 是 | 麻洋镇 | 市住房和城乡建设局 | 整改完成 |
| **7** | 天门市麻洋镇排灌河沙岭路口西岸雨洪排口 | FG4290060076YH00 | 113.2630392 | 30.43829673 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 麻洋镇 | 市住房和城乡建设局 | 整改完成 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**麻洋镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市麻洋村排灌站河港（涌） | FG4290060154GQ00 | 113.2632701 | 30.43273705 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 汉江 | 水面不清洁，有少量垃圾漂浮 | 规范 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的水质标准，并消除黑臭 | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 麻洋镇 | 市水利和湖泊局 | 整改完成 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**麻洋镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市麻洋镇沿河巷西侧20米水产养殖排污口 | FG4290060225NY00 | 113.2628721 | 30.43415008 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 汉江 | 无 | 规范 | 1、水体不黑臭，氨氮≤8mg/L，2《淡水池塘养殖水排放要求 》SC/T 9101-2007二级标准 | 加强水产养殖的日常管理和巡查，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 麻洋镇 | 市现代农业服务中心 | 整改完成 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。