**彭市镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市中刘村英雄纪念碑往北300米雨洪排口 | FG4290060007YH00 | 113.194835123252 | 30.4486506050682 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨污混流，有生活污水排出 | 清理合并 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 周边建设小微污水处理设施，收集处理排口周边生活污水，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 彭市镇 | 市住房和城乡建设局 | 达到验收标准，合格。 |
| **2** | 天门市彭市镇8组东北侧20米桥下雨洪排口 | FG4290060131YH00 | 113.188498112197 | 30.4499938196095 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨污混流，有生活污水排出 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 收集周边居民生活污水，建立小型污水处理设施，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 彭市镇 | 市住房和城乡建设局 | 达到验收标准，合格。 |

**彭市镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **3** | 天门市蒋家台村江边种植业排口 | FG4290060123NY00 | 113.126313665728 | 30.4587629484 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水V 类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 彭市镇 | 市农业农村局 | 达到验收标准，合格。 |