**麻洋镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | | | | **排口类型** | | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | | | | | | | | | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否**  **需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市徐庙村种植业排口 | FG4290060009NY00 | 113.247233104622 | 30.4487060094915 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水V 类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 麻洋镇 | 市农业农村局 | 经现场核查，同意验收销号。 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**麻洋镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | | | | **排口类型** | | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | | | | | | | | | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否**  **需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市麻洋客运站旁娘娘桥河港（涌） | FG4290060074GQ00 | 113.265604657989 | 30.4414495251681 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 汉江 | 水面不清洁，有浮萍和垃圾 | 规范 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的水质标准，并消除黑臭 | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 麻洋镇 | 市水利和湖泊局 | 经现场核查，同意验收销号。 |

**麻洋镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | | | | **排口类型** | | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | | | | | | | | | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否**  **需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市麻洋镇摩卡网吧西侧30米河岸西侧雨洪排口 | FG4290060104YH00 | 113.264890604166 | 30.4409148684312 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 麻洋镇 | 市住房和城乡建设局 | 经现场核查，同意验收销号。 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**麻洋镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | | | | **排口类型** | | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | | | | | | | | | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否**  **需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市喜洋洋服饰北侧50米桥北水产养殖排污口 | FG4290060129NY00 | 113.266242464038 | 30.4404652513294 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 汉江 | 排口周边有垃圾 | 规范 | 1、水体不黑臭，氨氮≤8mg/L，2《淡水池塘养殖水排放要求 》SC/T 9101-2007二级标准 | 清理排口周边垃圾，加强水产养殖的日常管理和巡查，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 麻洋镇 | 市现代农业服务中心 | 经现场核查，同意验收销号。 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。