**张港镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | | | | **排口类型** | | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | | | | | | | | | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否**  **需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市鑫天农业发展有限公司净化用水房厂区雨水排口 | FG4290060033GY00 | 112.8720988 | 30.58151779 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样，厂区有多个雨水排口 | 取缔 | / | 封堵此排口，保留78号排口 | 否 | 否 | 2021/9/17 | 是 | 张港镇 | 市生态环境局 | 验收通过 |
| **2** | 天门市鑫天农业发展有限公司西侧厂区雨水排口 | FG4290060041GY00 | 112.8716425 | 30.58063671 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾 | 是 | 是 | 2022/12/30 | 是 | 张港镇 | 市生态环境局 | 验收通过 |
| **3** | 天门市湖北森宸木业有限公司西北角厂区雨水排口 | FG4290060059GY00 | 112.8819466 | 30.58443624 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样，厂区有多个雨水排口 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 厂区多个雨水排口合并为一个 | 是 | 是 | 2021/9/17 | 是 | 张港镇 | 市生态环境局 | 验收通过 |
| **4** | 天门市鑫天农业发展有限公司西北侧厂区雨水排口 | FG4290060078GY00 | 112.8725068 | 30.58182749 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾 | 是 | 是 | 2022/12/30 | 是 | 张港镇 | 市生态环境局 | 验收通过 |
| **5** | 天门市天发建材股份有限公司厂区雨水排口 | FG4290060148GY00 | 112.8731727 | 30.56370012 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾 | 是 | 是 | 2022/12/30 | 是 | 张港镇 | 市生态环境局 | 验收通过 |
| **6** | 天门市天发建材厂西墙外其他排口 | FG4290060158QT00 | 112.8735658 | 30.56494492 | 其他排口 | 其他排口 | 汉江 | 企业改造，排口已封堵 | 取缔 | / | 封堵排口 | 否 | 否 | 2021/9/17 |  |  |  | 验收通过 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**张港镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | | | | **排口类型** | | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | | | | | | | | | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否**  **需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市张港镇罗高村高拐排水闸种植业排口 | FG4290060102NY00 | 112.8739327 | 30.52783791 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 水面不清洁，有垃圾 | 规范 | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水V 类标准 | 清理水面的浮萍和垃圾，保持水面清洁，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 张港镇 | 市农业农村局 | 验收通过 |
| **2** | 天门市泗港村十字路口桥东侧种植业排口 | FG4290060147NY00 | 112.8029003 | 30.567897 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 排口周边杂草丛生 | 规范 | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水V 类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 张港镇 | 市农业农村局 | 验收通过 |
| **3** | 天门市泗港村汉水左岸距河堤垂直190米种植业排口 | FG4290060184NY00 | 112.7955876 | 30.56440087 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 无 | 规范 | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水V 类标准 | 保持水面清洁，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 张港镇 | 市农业农村局 | 验收通过 |
| **4** | / | / | 112.7935967 | 30.56737829 | 非排口 | 天然的地表冲沟 | 汉江 | 自然形成的冲沟 | / | / | / | 否 | 否 | / | / | 张港镇 | 市农业农村局 | 验收通过 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**张港镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | | | | **排口类型** | | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | | | | | | | | | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否**  **需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市天天家庭农场养殖基地畜禽养殖排污口 | FG4290060219NY00 | 112.8119501 | 30.56632137 | 农业农村排污口 | 畜禽养殖排污口 | 汉江 | 排口现已封堵 | 取缔 | / | 封堵排口 | 否 | 否 | 2021/9/17 | 是 | 张港镇 | 市现代农业服务中心 | 验收通过 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。