**张港镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市潜江汉江大桥工程第二标段项目部生活污水排口 | FG4290060005GY00 | 112.885078069093 | 30.580068260687 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 天门市潜江汉江大桥工程第二标段项目已经完工，排口已封堵 | 取缔 | / | 封堵排口 | 是 | 是 | 2022/12/30 | 是 | 张港镇 | 市生态环境局 | 已封堵，可销号 |
| **2** | 天门市张港镇鑫天农业发展有限公司北侧100米其他排口 | FG4290060031QT00 | 112.871991416398 | 30.5812118286449 | 其他排口 | 其他排口 | 汉江 | 城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口 | 取缔 | / | 封堵排口 | 否 | 否 | 2022/6/30 | 是 | 张港镇 | 市生态环境局 | 已整改到位，可销号 |
| **3** | 天门市湖北森宸木业有限公司西墙5米生活污水排污口 | FG4290060176GY00 | 112.882080855516 | 30.5836803609454 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 生活污水直排 | 取缔 | / | 污水收集后接入市政管网，封堵排口 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 张港镇 | 市生态环境局 | 已整改到位，可销号 |
| 4 | 天门市潜江汉江大桥工程第二标段项目部生产废水排污口 | FG4290060237GY00 | 112.88457508561 | 30.5795128547649 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 该排污口为临时排污口，项目完工后已封堵 | 取缔 | / | 封堵排口 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 张港镇 | 市生态环境局 | 已整改到位，可销号 |
| 5 | 天门市天门润诚生物科技有限公司西南墙外厂区雨水排口 | FG4290060202GY00 | 112.871584804816 | 30.56489225561 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 汉江 | 雨污混流，有生活污水直排 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 张港镇 | 市生态环境局 | 已整改到位，可销号 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**张港镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市湖北云泰生态养殖有限公司畜禽养殖排污口 | FG4290060083NY00 | 112.811066114246 | 30.565644445083 | 农业农村排污口 | 畜禽养殖排污口 | 汉江 | 鸡舍冷却水和雨水排口，溯源期间排口无水采样 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 疏通管道，清理排口周边垃圾，制定一年一次的监测计划 | 是 | 是 | 2022/12/30 | 是 | 张港镇 | 市现代农业服务中心 | 已整改到位，可销号 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**张港镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市供销石化加油站北50米雨洪排口 | FG4290060145YH00 | 112.872981831292 | 30.5822515149939 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨污混流，有生活污水排出 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 张港镇 | 市住房和城乡建设局 | 已整改到位，可销号 |
| **2** | 天门市张港镇初中东南角雨洪排口 | FG4290060212YH00 | 112.872940211534 | 30.5824130582265 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨污混流，有生活污水排出 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 张港镇 | 市住房和城乡建设局 | 已整改到位，可销号 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。