**张港镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市天发建材厂正南角其他排口 | FG4290060010QT00 | 112.873092135021 | 30.5638582028166 | 其他排口 | 其他排口 | 汉江 | 以前化工厂遗留的废水池，有溢流风险 | 取缔 | / | 废水收集转运到污水处理厂处理后，封堵排口 | 否 | 否 | 2021/12/30 | 是 | 张港镇 | 市生态环境局 | 已取缔，可销号 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**张港镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市张港镇泽口村种植业排口 | FG4290060071NY00 | 112.817440305648 | 30.5165252269082 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 水面不清洁，有浮萍和垃圾 | 规范 | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水V 类标准 | 清理水面的浮萍和垃圾，保持水面清洁，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/3 | 是 | 张港镇 | 市农业农村局 | 已规范，可销号 |
| **2** | 天门市高拐村种植业排口 | FG4290060090NY00 | 112.875705943664 | 30.5229265014987 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 无 | 规范 | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水V 类标准 | 保持水面清洁，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/3 | 是 | 张港镇 | 市农业农村局 | 已规范，可销号 |
| **3** | 天门市荫火台东南665米英大台闸种植业排口 | FG4290060196NY00 | 112.851893470716 | 30.4996595569687 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 无 | 规范 | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水V 类标准 | 保持水面清洁，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/3 | 是 | 张港镇 | 市农业农村局 | 已规范，可销号 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报